省网络安全应急指挥中心建设项目

配套电力系统改造施工

竞价采购文件

福建省互联网信息办公室

二〇二一年十二月

邀 请 函

本项目以公开竞价方式组织采购，欢迎合格的厂商参加本次采购活动。

一、竞价采购项目

1、竞价采购名称：省网络安全应急指挥中心建设项目配套电力系统改造施工

2、采购方式：竞价采购

3、采购单位：福建省互联网信息办公室

4、采购内容：省网络安全应急指挥中心建设项目配套电力系统改造施工

二、报价人要求

1、营业执照：具有独立承担民事责任能力的法人并出具合法有效的营业执照。

2、特种设备许可证：（1）报价人须提供有效的不低于三级电力施工总承包资质或不低于三级输变电专业承包资质证书复印件（加盖公章）。（2）报价人须提供《施工企业安全生产许可证》证书复印件（加盖公章）。（3）报价人须提供具有电力监管部门颁发的《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》四级或以上资质证书复印件（加盖公章）。（4）报价人须提供注册二级建造师（机电工程）B级证书复印件（加盖公章）。（5）报价人须提供应急部门颁发的高处作业操作证复印件（加盖公章）。

3、业绩：福州市电力施工安装的完工业绩不少于3个，提供合同复印件。

5、税收缴纳证明：提供报价前半年内连续3个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

6、社会保障资金缴纳证明：提供报价前半年内连续3个月的社会保障资金交存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

7、项目经理：报价人拟投入本项目的项目经理须具备工程师及以上的职称证书，并提供项目经理社保缴纳证明文件。

8、授权委托书：法定代表人授权书及被授权人身份证明。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）。

9、本次采购不接受联合体、代理商报价。

三、报价方法：

报价文件现场提交（一次性报价）

四、报价材料提交时间、开标时间和开标地点

1、报价材料提交时间：2021年12月23日8：00至12月25日17：30

2、报价材料提交：请提交至福州市鼓楼区北大路133号机关大厦810室，联系人：龚昌杰 ，电 话：16605912535

3、开标时间：2021年12月26日9：00

4、开标地点：福州市鼓楼区北大路133号机关大厦8楼会议室

五、采购人信息

采购人：福建省互联网信息办公室

地 址：福州市北大路133号机关大厦8楼

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六．竞价采购需求清单 | | | | | |
| 竞价采购需求清单 | | | | | |
| 省网络安全应急指挥中心建设项目配套电力系统改造施工 | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 16层强电间改造施工 | | | | | |
| 1 | 采购、更换插接箱开关 | ABB  XT5N400 MA 400 FF 3P | 1 | 个 |  |
| 2 | 采购、敷设 至分接箱电缆 | WDZC-YJY23-4\*150 | 6 | 米 |  |
| 3 | 采购、制安1kV电缆终端 | 含热缩终端及铜鼻子 | 2 | 套 |  |
| 4 | 采购、更换插接箱开关 | ABB  XT1N160 TMD 125 3P FF | 1 | 个 |  |
| 5 | 采购、更换插接箱开关 | ABB  XT1N160 TMD 160 3P FF | 1 | 个 |  |
| 6 | 采购、安装配电箱 | 1台计量表、3个电流互感器 | 1 | 台 |  |
| 负一层低压配电接入施工 | | | | | |
| 12 | 采购、安装桥架 | 含200\*100桥架、吊杆、横担 | 20 | 米 |  |
| 13 | 采购、敷设低压电缆 | WDZC-YJY23-4\*35+1\*16 | 20 | 米 |  |
| 14 | 采购、敷设低压电缆 | WDZC-YJY23-4\*70+1\*35 | 20 | 米 |  |
| 15 | 采购、制安1kV电缆终端 | 含热缩终端及铜鼻子 | 2 | 套 |  |
| 16 | 采购、制安1kV电缆终端 | 含热缩终端及铜鼻子 | 2 | 套 |  |
| 17 | 采购、安装配电箱 | 1台计量表、3个电流互感器 | 2 | 台 |  |

七、报价文件内容及格式

项目：报价书

内容：1.根据竞价采购需求清单，逐项报价，报价人自行拟定格式；

2. 按照竞价采购文件第二项“报价人要求”提供材料；

3.提供报价人认为需要的其他数据和材料。

八、评审方法

本项目采用竞价采购评审方法。依照符合需求、质量和服务相等条件下报价最低者中标。